日立配件表
序号 | 产品名称 | 型号 | 备注
1 | 线控器 | PC-ARFVQ | 1、 可适合新型四方向（增加人感控制、 四风摆单独控制） 2、 可适合DC风管机实现6档风速
PC-P1HDQ | 新型120型有线遥控器
PC-P1HEQ | 1、 双能mini 86线控器， 白色 2、 搭载3D出风口控制功能、 六挡风速 3、 单面出风室内机控制、 人感和3D送风
2 | DC风盘线控器 | PC-P1HGQ1 | 配合DC风盘使用，同时控制主机
AC风盘线控器 | PC-P1HGQ | 配合AC风盘使用，同时控制主机
3 | 触摸屏86控制器 | PC-P1H9QA | 1、 触摸彩屏， 背光功能 2、 搭载3D出风口控制功能、 六挡风速 3、 室内机风摆单独控制、 人感功能 4、 节能、 静音、 自清洁、 森林风
4 | 单元机专用线控器 | PC-P1HHQ | 替代PC-P1HAQ， 外观同PC-P1HEQ US&UX&F系列RPIZ机型专用线控器（2019 年1月上市）

PC-P1HHQ1

替代PC-P1HAQ2， 外观同PC-P1HEQ
US&UX&F系列RPIZ&RCIS（单面出风） 机
型专用线控器
可配合集控转接板PT-4H1Q5实现i-EZ等
集控功能（标配10米长4芯线连接室内
机） ， 可控制单元机专用3D出风口（2019
年1月上市）

5 | 无线遥控器 | PC-LH7Q | 新增电辅、 节能、 静音、 睡眠及3D风口控 制
6 | 标准型无线遥控接收器 | PC-RLH8Q | RCI机型使用（R22老款RCI专用-强热型单 元机专用）
PC-RLH11Q2 | 天埋机型（风管机） 使用
PC-RLHN8Q2 | 新型四方向专用无线遥控接收器
PC-ALHD1 | 新型两方向专用无线遥控接收器
PC-RLHN12Q | 单面出风嵌入式室内机专用无线遥控接收 器
7 | 集控转接板 | PT-4H1Q5 | 与Q3系列全热交换器线控器&PC-P1HHQ1 、 PC-P1HAQ2搭配， 实现集控功能
8 | PM2.5空气盒子 | PC-PMS1QN | 适用于PM2.5超薄全热交换器， 计划2017 年3月上市
9 | CO2空气盒子 | PC-VCS1QN | 适用Q3系列全热交换器， 计划2017年3月 上市
10 | 简易接收器 | PC-RPH1Q | 天埋机型（风管机） 使用（线长不超过 1.2米） （DC电机型&左接管&窄型机外）
11 | 人感组件 | PS-MK | 新型四方向专用人感
SOR-NED | 新品， 新型两方向专用人感
PS-MAS | 新型单面出风嵌入式专用人感
12 | 湿度传感器组件 | PC-HRS2QN | 新品， 超低温除湿产品选配件， 仅含湿度 传感器组件， 可配合PC-P1HDQ、 PC P1HEQ、 PC-P1H9Q、 PC-P1H9QA、 线控器使用， 实现超低温除湿功能
13 | 中央控制器 | PSC-5SQ | 最多控制16组室内机
PSC-A64S | 最多控制64组室内机
14 | 七日控制器 | PSC-A1T | 与中央控制器搭配使用
15 | i-EZ智能移动控制系统 | CCS-H32H1C2 | 新品， 支持iOS及安卓操作系统
16 | 水泵 | DUPI-15H1Q | 外置排水泵
DUPIZ-13Q | 适用于日立牌新型框体结构AC电机型超薄 风管式室内机（因结构原因不适用于左接 管室内机及窄型风管机， 因电机形式不同 不适用于DC电机型薄型风管机）
DUPI-131Q | 适用于DC框体普通风管机 RPI-22~71
DUPI-361Q | 适用于DC框体普通风管机 RPI-80~160
17 | 室外机用排水管接头组件 | DC-01Q | 适用于除水源多联机及25~63型单元机外 的全部系列室外机,具体用量参见样册。
18 | R410冷媒分歧管 | E-52SN |
E-102SN |
E-162SN |
E-242SN |
E-302SN |
E-462SN |
E-682SN |
19 | 模块机室外机连接分歧 | M-20SNQ |
M-30SNQ |
M-46SNQ |
M-68SNQ |
20 | 活性炭过滤网 （含法兰组件） | KW-AC1Q | 适用于RPIZ-22~45**， 安装在回风管路 上。
KW-BC1Q | 适用于RPIZ-50~71**， 安装在回风管路 上。
21 | 双层活性炭过滤网（平面滤网+活性炭过滤网） （含法兰组件） | KW-AC2Q | 适用于RPIZ-22~45**， 安装在回风管路 上。
KW-BC2Q | 适用于RPIZ-50~71**， 安装在回风管路 上。
22 | DC天埋用长效W型滤网 （含法兰组件） | KW-PP7Q | 适用于RPI（D） -22～45型
KW-PP8Q | 适用于RPI（D） -50～71型
KW-PP9Q | 适用于RPI（D） -80～112型
KW-PP10Q | 适用于RPI（D） -125～160型
23 | DC天埋用平面网+活性炭网 （含法兰组件） | KW-CPP1Q | 适用于RPI（D） -22～45型
KW-CPP2Q | 适用于RPI（D） -50～71型
KW-CPP3Q | 适用于RPI（D） -80～112型
KW-CPP4Q | 适用于RPI（D） -125～160型
24 | DC薄天用长效PP滤网 （含法兰组件） | KW-PP5Q | 适用于DC薄型天埋&AC薄型天埋22~45型
KW-PP6Q | 适用于DC薄型天埋&AC薄型天埋50~71型
25 | PM2.5过滤箱 长效W型网+PM2.5滤网 | F-640H-PI | 适用于RPI-90KFNQ
26 | PM2.5过滤箱 长效W型网+PM2.5滤网 | F-350H-KPI | 适用于KPI-2023Q3~3023Q3
F-500H-KPI | 适用于KPI-4023Q3及KPI-5021Q3
F-800H-KPI | 适用于KPI-6521Q3/8021Q3
27 | PM2.5过滤箱 长效+活性炭+PM2.5滤网 | F-350HD-KPI（除臭型） | 适用于KPI-2023Q3~3023Q3
F-500HD-KPI（除臭型） | 适用于KPI-4023Q3及KPI-5021Q3
F-800HD-KPI（除臭型） | 适用于KPI-6521Q3/8021Q3
28 | 内循环箱 | FM-250-KPI | 匹 配23PQM32/.F5超薄全热KPI-1523Q3/F、 KPI
FM-350-KPI | 匹配PM2.5超薄全热KPI-3523Q3/F
29 | 活性炭过滤网 | F-250HD-KPIA | 匹配PM2.5超薄全热KPI-1523Q3/F、 KPI- 2523Q3/F
F-350HD-KPIA | 匹配PM2.5超薄全热KPI-3523Q3/F
F-500HD-KPIA | 匹配PM2.5超薄全热KPI-5021Q3/F
30 | PM2.5过滤网 | F-250HP-KPIA | 适用于PM2.5超薄全热KPI-1523Q3/F、 KPI-2523Q3/F
F-350HP-KPIA | 适用于PM2.5超薄全热KPI-3523Q3/F
F-500HP-KPIA | 适用于PM2.5超薄全热KPI-5021Q3/F
31 | 多联机3D出风口 | P-N950ZNKQ | 适用于RPIZ型室内机， 框体宽度910mm （变频多联式机型） 必须搭配PC-P1HEQ/PC-P1H9Q/PC-P1H9QA 线控器使用
P-N1220ZNKQ | 适用于RPIZ型室内机， 框体宽度1180mm （变频多联式机型） 必须搭配PC-P1HEQ/PC-P1H9Q/PC-P1H9QA 线控器使用
32 | 单元机3D出风口 | P-N950ZN1KQ | 适用于US/UX/F系列RPIZ室内机， 框体宽度910mm必须搭配PC-P1HAQ2/PC-P1HHQ1线控器使用
P-N1220ZN1KQ | 适用于US/UX/F系列RPIZ室内机， 框体宽度1180m必须搭配PC-P1HAQ2/PC-P1HHQ1线控器使用
33 | 单面出风嵌入式室内用PM2.5滤网 | F-45MP-CIS | 适用于22~45型单面出风嵌入式室内机，内含三套PM2.5滤网
F-71MP-CIS | 适用于50~71型单面出风嵌入式室内机，内含三套PM2.5滤网
34 | RPIZ用PM2.5过滤网组件 | FA-18MP-PIZ | 适用于框体宽度700mm的RPIZ机型
FA-45MP-PIZ | 适用于框体宽度910mm的RPIZ机型
FA-71MP-PIZ | 适用于框体宽度1180mm的RPIZ机型
35 | RPIZ用PM2.5过滤网备件 | F-18MP-PIZ | 适用于框体宽度700mm的RPIZ机型
F-45MP-PIZ | 适用于框体宽度910mm的RPIZ机型
F-71MP-PIZ | 适用于框体宽度1180mm的RPIZ机型