日立热交换器
序号 | 分类 | 型号 | 备注
1 | 内置PM2.5超薄型 | KPI-1523Q3/F | 1.标配液晶控制器 2.选配485协议转换器(PT-4H1Q5) 3.选配PM2.5空气盒子(PC-PMS1QN)，CO2空气盒子(PC-VCS1QN)，实现智能显示和智能控制 4.选购活性炭过滤网，实现净化甲醛功能 5.选购内循环箱，实现室内空气PM2.5过滤功能
KPI-2523Q3/F
KPI-3523Q3/F
KPI-5021Q3/F
2 | Q3超薄型 | KPI-2023Q3 | 1.标配液晶控制器 2.选配485协议转换器(PT-4H1Q5) 3.选配CO2空气盒子(PC-VCS1QN)，实现CO2和VOC智能显示和智能控制
KPI-3023Q3
KPI-4023Q3
3 | Q3标准型 | KPI-5021Q3 | 1.标配液晶控制器 2.选配485协议转换器(PT-4H1Q5) 3.选配CO2空气盒子(PC-VCS1QN)，实现CO2和VOC智能显示和智能控制
KPI-6521Q3
KPI-8021Q3
KPI-10021Q3
KPI-12521Q3
KPI-15021Q3 | 三相电
KPI-20031Q3
KPI-25031Q3
KPI-30031Q3