日立中央空调VAM II系列
序号 | 分类 | 机型 | 备注 |
1 | VAM II基本模块机型 | RAS-224FSYN2QB | 全直流室外机 涡旋压缩机 （224-335）1720*950*750 （400-450）1720*1210*750 | 8HP
RAS-280FSYN2QB | 10HP
RAS-335FSYN2QB | 12HP
RAS-400FSYN2QB | 14HP
RAS-450FSYN2QB | 16HP
VAM II两模块组合机型 | RAS-500FSYN2QB | 型号：M-20SNQ×1 | 8+10HP
RAS-560FSYN2QB | 10+10HP
RAS-630FSYN2QB | 8+14HP
RAS-690FSYN2QB | 10+14HP
RAS-730FSYN2QB | 型号：M-30SNQ×1 | 12+14HP
RAS-800FSYN2QB | 14+14HP
RAS-850FSYN2QB | 14+16HP
RAS-900FSYN2QB | 16+16HP
| 两模块组合需另行采购一套分歧管 |  |
VAM II三模块组合机型 | RAS-960FSYN2QB | 型号：M-20SNQ×1 M-30SNQ×1 | 8+10+16HP
RAS-1010FSYN2QB | 10+10+16HP
RAS-1070FSYN2QB | 12+12+14HP
RAS-1130FSYN2QB | 12+12+16HP
RAS-1180FSYN2QB | 型号：M-30SNQ×2 | 12+14+16HP
RAS-1240FSYN2QB | 12+16+16HP
RAS-1300FSYN2QB | 14+16+16HP
RAS-1350FSYN2QB | 16+16+16HP
| 三模块组合需另行采购两套分歧管 |  |
2 | 单相电室外机 | RAS-112FSVN2Q | 涡旋压缩机 1380*950*370 |
RAS-140FSVN2Q |
RAS-160FSVN2Q |
RAS-112FSVN3Q | 双转子压缩机 |
RAS-125FSVN3Q |
RAS-140FSVN3Q |
RAS-160FSVN3Q |
RAS-180FSVN5Q |
RAS-200FSVN5Q |
3 | 三相电 室外机 | RAS-140FSYN2Q | 涡旋压缩机 1380*950*370 |
RAS-160FSYN2Q |
RAS-180FSYN3Q | 双转子压缩机 1380*950*370 |
RAS-200FSYN2Q | 涡旋压缩机 1650*1100*390 |
RAS-224FSYN2Q |
RAS-250FSYN2Q |
RAS-280FSYN2Q |
RAS-335FSYN2Q |
4 | 天花板内置 薄型风管式 （标配水泵） | RPIZ-18FSVN3QC/P | 仅VAM-mini6HP及以下可选用 192*700*447 |

RPIZ-22FSVN3QC/P

1、交流风扇电机、标配水泵
2、可选配超低温除湿功能
3、选配PC-P1H8QC(白色)/
PC-P1H8QD(灰色)/
PC-P1H9Q(mini触摸屏)
（18-36）192*700*447
（40-45）192*910*447
（50-71）192*1180*447

RPIZ-25FSVN3QC/P |
RPIZ-28FSVN3QC/P |
RPIZ-32FSVN3QC/P |
RPIZ-36FSVN3QC/P |
RPIZ-40FSVN3QC/P |
RPIZ-45FSVN3QC/P |
RPIZ-50FSVN3QC/P |
RPIZ-56FSVN3QC/P |
RPIZ-63FSVN3QC/P |
RPIZ-71FSVN3QC/P |
| 净化型天花板内置 薄型风管式 （标配水泵） | RPIZ-18FSVN3QD/PC | 仅VAM-mini6HP及以下可选用 192*700*447 |

RPIZ-22FSVN3QD/PC

1、直流风扇电机，六档调速功能，标配水泵
2、选配PC-P1HEQ(白色)/
PC-P1H9Q(mini触摸屏)
3、除湿选配PC-HRS2QN
（18-36）192*700*447
（40-45）192*910*447
（50-71）192*1180*447

RPIZ-25FSVN3QD/PC |
RPIZ-28FSVN3QD/PC |
RPIZ-32FSVN3QD/PC |
RPIZ-36FSVN3QD/PC |
RPIZ-40FSVN3QD/PC |
RPIZ-45FSVN3QD/PC |
RPIZ-50FSVN3QD/PC |
RPIZ-56FSVN3QD/PC |
RPIZ-63FSVN3QD/PC |
RPIZ-71FSVN3QD/PC |
天花板内置 薄型风管式 （标配水泵） | RPIZ-80FSVN3QD/P | 1、直流风扇电机，六档调速功能，标配水泵 2、选配PC-P1HEQ(白色)/ PC-P1H9Q(mini触摸屏) 3、除湿选配PC-HRS2QN （80-112）218*1562*615 |
RPIZ-90FSVN3QD/P |
RPIZ-100FSVN3QD/P |
RPIZ-112FSVN3QD/P |

7

单面出风嵌入式室内机

RCIS-22FSKDNQ

1、选配PC-P1H8QC控制器
2、标配面板
3、选配人感
4、选配PM2.5滤网
（22-45）192*910*470
(22-45面板)P-N45SNKQA
55*1100*550
（50-71）192*1180*470
(50-71面板)P-N71SNKQA
55*1370*550

RCIS-25FSKDNQ |
RCIS-28FSKDNQ |
RCIS-32FSKDNQ |
RCIS-36FSKDNQ |
RCIS-40FSKDNQ |
RCIS-45FSKDNQ |
RCIS-50FSKDNQ |
RCIS-56FSKDNQ |
RCIS-63FSKDNQ |
RCIS-71FSKDNQ |
| 单面出风嵌入式室 内用PM2.5滤网 | F-45MP-CIS | 适用于22~45型单面出风嵌入式室内机， 内含三套PM2.5滤网(一用二备) |
| F-71MP-CIS | 适用于50~71型单面出风嵌入式室内机， 内含三套PM2.5滤网(一用二备) |
| 人感组件 | PS-MAS | 单面出风专用人感选配件 |
9 | 新风机 | RPI-90KFNQ |  |
RPI-140KFNQ |
RPI-224KFNQ |
RPI-280KFNQ |
10 | 壁挂机 | RPK-22FSNQS | 标配遥控器 |
RPK-28FSNQS |
RPK-36FSNQS |
RPK-40FSNQS |
RPK-50FSNQS |
RPK-56FSNQS |
RPK-63FSNQS |
10 | 厨房机 | RCIS-22FSCNQD | 含线控PC-P1HCQ |
厨房机 | RCIS-32FSCNQD | 含线控PC-P1HCQ |
厨房机 | RCIS-40FSCNQD | 含线控PC-P1HCQ |
厨房机面板 | P-N45SWKQA | 标配面板（单独包装，单独下单） |