三菱电机型号

机种 | 类型 | 型号 | 备注
--- | --- | --- | ---
菱耀系列 | 菱耀多联室外机(410A冷媒) | MXZ-4C80VA1-CN1 | 上海组装
MXZ-4C100VA1-CN1 | 上海组装
MXZ-5B120VA1-CN1 | 上海组装
MXZ-6A112VA1-S | 上海组装
MXZ-7A140VA1-S | 上海组装
MXZ-8A160VA1-S | 上海组装
7P,220V电源 | MXZ-8C200VAM1-C | 日本原装
冰焰室外机R410A冷媒尺寸高1338*宽1050*深330 | MXZ-8C112VAMZ1-C | 日本原装
MXZ-8C140VAMZ1-C | 日本原装
MXZ-8C160VAMZ1-C | 日本原装
超薄风管式内机(无水泵) | MEXZ-SK15VA-S | 上海组装
MEXZ-SK22VA-S | 上海组装
MEXZ-SK25VA-S | 上海组装
MEXZ-SK28VA-S | 上海组装
MEXZ-SK32VA-S | 上海组装
MEXZ-SK35VA-S | 上海组装
MEXZ-SK40VA-S | 上海组装
MEXZ-SK45VA-S | 上海组装
MEXZ-SK50VA-S | 上海组装
MEXZ-SK56VA-S | 上海组装
MEXZ-SK60VA-S | 上海组装
MEXZ-SK71VA-S | 上海组装
超薄风管式内机(自带水泵) | MEXZ-SK15VAD-S | 上海组装
MEXZ-SK22VAD-S | 上海组装
MEXZ-SK25VAD-S | 上海组装
MEXZ-SK28VAD-S | 上海组装
MEXZ-SK32VAD-S | 上海组装
MEXZ-SK35VAD-S | 上海组装
MEXZ-SK40VAD-S | 上海组装
MEXZ-SK45VAD-S | 上海组装
MEXZ-SK50VAD-S | 上海组装
MEXZ-SK56VAD-S | 上海组装
MEXZ-SK60VAD-S | 上海组装
MEXZ-SK71VAD-S | 上海组装
一面出风嵌入式(含面板和遥控器) | MLZ-KA25VA-B1 | 日本原装
MLZ-KA35VA-B1 | 日本原装
MLZ-KA50VA-B1 | 日本原装
壁挂机(白色)含无线遥控器 | MSXZ-YE25VA | 上海组装
MSXZ-YE35VA | 上海组装
3口分歧箱R410A | PAC-AKC30BC | 上海组装
5口分歧箱R410A | PAC-AKC50BC | 上海组装
冰焰分歧箱410A冷媒 | PAC-MKC30BC | 上海组装
PAC-MKC50BC | 上海组装
菱睿系列 | 菱睿多联室外机(410A冷媒) | PUMY-P100YHMC-C | 380V、侧送风（进口）
PUMY-P125YHMC-C | 380V、侧送风（进口）
PUMY-P140YHMC-C | 380V、侧送风（进口）
PUMY-P200YKM1-CN | 380V、侧送风（进口）
PUMY-P250YKM1-CN | 380V、侧送风（进口）
PUMY-P300YRKC-B | 380V、顶送风（上海）
PUMY-P350YRKC-B | 380V、顶送风（上海）
PUMY-P400YRKC-B | 380V、顶送风（上海）
PUMY-P450YRKC-B | 380V、顶送风（上海）
超薄风管式内机(无水泵) | PEFY-P15VMX-E-S | 无提升泵
PEFY-P20VMX-E-S
PEFY-P22VMX-E-S
PEFY-P25VMX-E-S
PEFY-P28VMX-E-S
PEFY-P32VMX-E-S
PEFY-P36VMX-E-S
PEFY-P40VMX-E-S
PEFY-P45VMX-E-S
PEFY-P50VMX-E-S
PEFY-P56VMX-E-S
PEFY-P63VMX-E-S
超薄风管式内机(自带水泵) | PEFY-P15VMXD-E-S | 自带提升水泵
PEFY-P20VMXD-E-S
PEFY-P22VMXD-E-S
PEFY-P25VMXD-E-S
PEFY-P28VMXD-E-S
PEFY-P32VMXD-E-S
PEFY-P36VMXD-E-S
PEFY-P40VMXD-E-S
PEFY-P45VMXD-E-S
PEFY-P50VMXD-E-S
PEFY-P56VMXD-E-S
PEFY-P63VMXD-E-S
中静压风管式室内机 | PEFY-P71VMA-E-S | 选配提升水泵
PEFY-P80VMA-E-S
中静压内机选配水泵 | PAC-KE08DM-E-S | 外置提升水泵
有线控制器 | PAR-40MAAC |
无线控制器 | PAR-FL32MAC/PAR-FA32MAC |
全热交换器 | 超薄型全热交换器(含标准控制器) | LGH-15RST-C | 224*760*840
LGH-25RST-C | 224*760*840
LGH-35RST-C | 224*760*840
标准RS型全热交换器(含标准控制器) | LGH-15RS4-C | 275*610*780
LGH-25RS4-C | 275*735*780
LGH-35RS4-C | 275*874*780
LGH-50RS4-C | 275*1016*780
全热交换器过滤网(适用于LGH-RS4标准系列) | ML-15HEF-C | 每台需1片滤网
ML-25HEF-C | 每台需2片滤网
ML-35HEF-C | 每台需2片滤网
ML-50HEF-C | 每台需2片滤网