美的中央空调常用选型表
品牌 | 家装 | 工装 | 选型类别 | 常用室内机型号 | 常用室外机型号 | 单位面积冷量
美的 | √ |  | 挂机 | KFR-35GW | 同内机 | 常用250w/㎡，根据实际房间类型、层高、用途等情况选择
| √ | MDV8系列 | Air C+薄型风管机MDV-D36T3/BP3N1-D2 |
| √ | MDV7系列 |  |
| √ | Si系列全直流整体式 | A5风管机不带水泵MDV-D22T2/N1-C3(B) A5风管机带水泵MDV-D22T2/N1-C3 四面出风天花机 MDV-D28Q4/N1-D | MDV-900W/D2SN1-8X1
| √ | S系列全直流模块组合 | A5风管机不带水泵MDV-D22T2/N1-C3(B) A5风管机带水泵MDV-D22T2/N1-C3 四面出风天花机 MDV-D28Q4/N1-D | MDV-900(32)W/D2SN1-8X1
| √ | 侧出风变频多联机 | A5风管机不带水泵MDV-D22T2/N1-C3(B) A5风管机带水泵MDV-D22T2/N1-C3 四面出风天花机 MDV-D28Q4/N1-D | MDV-200W/DSN1-8RO